## 设备
| 学员餐厅厨房设备数量清单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备规格 | NaN | 数量 | 单位 |
| 一楼主食间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1M大锅灶 | 1200mm\*1320mm\*800mm | 1、机身一次冲压成型，采用304不锈钢；台面：≥1.0mm 侧板及背板：≥1.0mm；\n2、线盘：30KW 纯铜高频丝包线专用线盘，无盲区；\n3、风机：24V 双滚珠轴流风机；\n4、电磁加热器：30KW 专用机芯，采用分层次散热结构， 机芯外壳全密封设计；\n5、大锅：电磁灶专用大锅，口径≥1000mm；\n6、机芯耐用，配置自动报警装置；\n7、加厚高强度微晶面板为一次性拉伸，防水防污垢，具备 IPX7 防护等级；\n8、电路防磁干扰设计；防辐射外壳，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置防水散热风机极速散热；\n9、彩色显示屏，操作直观；配置多档磁控开关。 | 3 | 台 |
| 2 | 调料台 | 500mm\*1320mm\*800mm | •优质一级不锈钢制作；\n•台面SUS304≥1.0mm；\n•前面板SUS304≥1.0mm；\n•配可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 一楼清真间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 一炒一大锅 | 1800\*1000\*800 | 1、机身一次冲压成型，采用304不锈钢；台面：≥1.0mm 侧板及背板：≥1.0mm；\n2、线盘：15KWX2 纯铜高频丝包线专用线盘，无盲区；\n3、风机：24V 双滚珠轴流风机；\n4、电磁加热器：15KW+20KW 专用机芯，采用分层次散热结构， 机芯外壳全密封设计；\n5、锅：400MM；微晶玻璃，500MM双耳炒锅；\n6、机芯耐用，配置自动报警装置；\n7、加厚高强度微晶面板为一次性拉伸，防水防污垢，具备 IPX7 防护等级；\n8、电路防磁干扰设计；防辐射外壳，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置防水散热风机极速散热；\n9、彩色显示屏，操作直观；配置多档磁控开关。 | 1 | 台 |
| 2 | 调料台 | 500\*1000\*800 | •优质一级不锈钢制作；\n•台面SUS304≥1.0mm；\n•前面板SUS304≥1.0mm；\n•配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 一楼蒸煮间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 双门蒸车 | 1000\*730\*1500 | 1、材质24盘，内胆采用304不锈钢板；\n2、蒸车内含支撑的钢柱；\n3、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；\n4、功率：24KW，电压：380V\n5、配米饭盘 | 3 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 600\*600\*800 | 1、整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2、支架脚通采用Φ48mm×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32mm×1.0mm 不锈钢管；\n3、四个Ф48mm 可调不锈钢子弹脚；\n4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 1 | 台 |
| 4 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 台面采用80mm厚木板制作，木板下面带加强筋支撑，木板四边不锈钢≥1.0mm厚包边，带下平板，平板厚度≥1.0mm螺丝坚固；支架采用50mm\*50mm不锈钢方管做骨架；带防滑橡胶重力脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 摇摆汤锅 | 1420\*1160\*800 | \n1、锅体为 SUS304 不锈钢板5mm 厚； 内外锅体整体冲压成型；内装耐热保温装置，搪瓷外壳，大立式水嘴，热效率可达80%以上；锅体旋转可倾，出料、清洗方便，废气从背面集中排除；大小火轻松可调，噪音低，加热速度快。容积：200L | 2 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 一楼洗碗间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 防溢水池（加深） | 1000\*700\*800深500 | 1：整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2：水斗带溢水口\n3：支架脚通采用Φ48mm×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32mm×1.0mm 不锈钢管；\n4：配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 4 | 台 |
| 2 | 双层沥水工作台 | 1500\*700\*800 | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 残食台（柜式、推车式） | 700\*700\*800（不含桶） | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，配不锈钢加强筋补固；下面带车子；车子带门，门双层(板折把手)，车子四寸静音脚轮，两定两转带刹车，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 一楼（荤素）加工间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 防溢水池（加深） | 1000\*700\*800深500 | 1：整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2：水斗带溢水口\n3：支架脚通采用Φ48×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32×1.0mm 不锈钢管；\n4：配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 4 | 台 |
| 2 | 双层沥水工作台 | 1500\*700\*800 | 板材采用≥1.0mmmm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 残食台（柜式、推车式） | 700\*700\*800（不含桶） | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，配不锈钢加强筋补固；下面带车子；车子带门，门双层(板折把手)，车子四寸静音脚轮，两定两转带刹车，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 绞肉机 | 600\*500\*800 | 1、全铜1100W防水静音电机，经久耐用；2、外壳为全不锈钢，易清洗，环保健康；3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢制作，进料口配有盖子，更加卫生；4、侧面安装两个不锈钢提手，便于移动抬离；5、采用优质进口刀片，刀口锋利，永不生锈，坚固耐用；6、双键开关设计，开关明确，便于操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 去皮机 | 1000\*600\*1065 | 1、整机不锈钢，挂砂均匀牢固优质；\n2、铜芯大功率电机；\n3、电压：380V，功率：1.5kw；\n4、工作效率：15KG 每次，生产效率：40-60 秒每次 | 2 | 台 |
| 6 | 切菜机 | 950\*500\*850 | 产量：130-600千克/小时，功率：1.5KW。用无极调速和离心式切片机构等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，调换不同的刀具可切成片、丝、丁、曲线、菱形等。长短厚薄可调节。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48mm\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 一楼消毒间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 不锈钢高温消毒柜 | 1300\*620\*1860 | \n•保洁方式：高温热风循环；\n•储存空间：双门単室；\n•内仓容积：880L；\n•设备功率：220v/3.25kw；\n•热风循环高温消毒，内部消毒温度均匀；\n•采用温控器和超温熔断器双重保护； | 3 | 台 |
| 一楼主食库 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 米面架 | 1200\*600\*200 | 四脚采用优质38mm\*38mm不锈钢方管，厚0.8mm；支架用38mm\*25mm不锈钢管，厚0.8mm，配可调不锈钢子弹脚。 | 6 | 台 |
| 一楼副食库 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 米面架 | 1200\*600\*200 | 四脚采用优质38mm\*38mm不锈钢方管，厚0.8mm；支架用38mm\*25mm不锈钢管，厚0.8mm，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 2 | 单门冰箱 | 630\*730\*1960 | •国产品牌压缩机，内藏全铜管蒸发器；\n•环保聚氨脂保温层，C5H10（环戊烷）\n•电子温控器，层架高度可调；\n•高压整体发泡；\n•R290环保制冷剂；\n•温度：-18～5℃，电子数字显示温控；\n•设备功率：7.8A/220V/50HZ。 | 2 | 台 |
| 3 | 四门冰箱 | 1200\*730\*1960 | •国产品牌压缩机，内藏全铜管蒸发器；\n•环保聚氨脂保温层，C5H10（环戊烷）\n•电子温控器，层架高度可调；\n•高压整体发泡；\n•R290环保制冷剂；\n•温度：-18～5℃，电子数字显示温控；\n•设备功率：7.8A/220V/50HZ。 | 2 | 台 |
| 4 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48mm\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 6 | 台 |
| 一楼备餐间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 双层工作台（带轮） | 1500\*700\*800 | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配静音脚轮，万向、刹车各2个。 | 4 | 台 |
| 2 | 保温汤桶车 | 700\*700\*800 | •优质一级不锈钢制作；\n•台面SUS304≥1.0mm；\n•前面板304≥1.0mm；\n•背板、侧板、水箱304≥1.0mm；\n•内置不锈钢汤桶1套；\n•配置不锈钢发热管1.5kw/220v；\n•高档控制旋钮；\n•自动恒温控制，0～120℃；\n•推把手采用φ25mm\*1.0mm不锈钢管；\n•配4寸静音脚轮，万向、刹车各2个。 | 4 | 台 |
| 3 | 送餐车 | 900\*500\*780 | •优质一级不锈钢制作；\n•层板SUS304 ≥1.0mm；\n•加强筋sus304≥1.0mm；\n•车架φ25mm\*1.0mm不锈钢圆管；\n•配4寸静音脚轮。 | 10 | 台 |
| 4 | 收餐车 | 900\*500\*780 | •优质一级不锈钢制作；\n•层板SUS304 ≥1.0mm；\n•加强筋sus304≥1.0mm；\n•车架φ25mm\*1.0mm不锈钢圆管；\n•配4寸静音脚轮。 | 6 | 台 |
| 二楼主食间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1M大锅灶 | 1200\*1320\*800 | 1、机身一次冲压成型，采用304不锈钢；台面：≥1.0mm 侧板及背板：≥1.0mm；\n2、线盘：30KW 纯铜高频丝包线专用线盘，无盲区；\n3、风机：24V 双滚珠轴流风机；\n4、电磁加热器：30KW 专用机芯，采用分层次散热结构， 机芯外壳全密封设计；\n5、大锅：电磁灶专用大锅，口径≥1000mm；\n6、机芯耐用，配置自动报警装置；\n7、加厚高强度微晶面板为一次性拉伸，防水防污垢，具备 IPX7 防护等级；\n8、电路防磁干扰设计；防辐射外壳，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置防水散热风机极速散热；\n9、彩色显示屏，操作直观；配置多档磁控开关。 | 3 | 台 |
| 2 | 调料台 | 500\*1320\*800 | •优质一级不锈钢制作；\n•台面SUS304≥1.0mm；\n•前面板SUS304≥1.0mm；\n•配可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |
| 二楼蒸煮间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 双门蒸车 | 1000\*730\*1500 | 1、材质24盘，内胆采用304不锈钢板；\n2、蒸车内含支撑的钢柱；\n3、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；\n4、功率：24KW，电压：380V\n5、配米饭盘 | 3 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 600\*600\*800 | 1、整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2、支架脚通采用Φ48mm×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32mm×1.0mm 不锈钢管；\n3、四个Ф48mm 可调不锈钢子弹脚；\n4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 1 | 台 |
| 4 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 台面采用80mm厚木板制作，木板下面带加强筋支撑，木板四边不锈钢≥1.0mm厚包边，带下平板，平板厚度≥1.0mm螺丝坚固；支架采用50mm\*50mm不锈钢方管做骨架；带防滑橡胶重力脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 摇摆汤锅 | 1420\*1160\*800 | \n1、锅体为 SUS304 不锈钢板5mm 厚； 内外锅体整体冲压成型；内装耐热保温装置，搪瓷外壳，大立式水嘴，热效率可达80%以上；锅体旋转可倾，出料、清洗方便，废气从背面集中排除；大小火轻松可调，噪音低，加热速度快。容积：200L | 2 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 二楼洗碗间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 防溢水池（加深） | 1000\*700\*800深500 | 1：整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2：水斗带溢水口\n3：支架脚通采用Φ48mm×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32mm×1.0mm 不锈钢管；\n4：配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 4 | 台 |
| 2 | 双层沥水工作台 | 1500\*700\*800 | 板材采用≥1.0mmmm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 残食台（柜式、推车式） | 700\*700\*800（不含桶） | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，配不锈钢加强筋补固；下面带车子；车子带门，门双层(板折把手)，车子四寸静音脚轮，两定两转带刹车，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 二楼（荤素）加工间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 防溢水池（加深） | 1000\*700\*800深500 | 1：整体采用 304 不锈钢；板材全部厚度≥1.0mm，不锈钢，面下带封板，封板做免边防割手工艺；\n2：水斗带溢水口\n3：支架脚通采用Φ48mm×1.0mm 不锈钢管，带脚杯；支架横通采用Φ32mm×1.0mm 不锈钢管；\n4：配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能 | 4 | 台 |
| 2 | 双层沥水工作台 | 1500\*700\*800 | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 残食台（柜式、推车式） | 700\*700\*800（不含桶） | 板材采用≥1.0mm厚优质304不锈钢贴塑磨砂板，配不锈钢加强筋补固；下面带车子；车子带门，门双层(板折把手)，车子四寸静音脚轮，两定两转带刹车，配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 绞肉机 | 600\*500\*800 | 1、全铜1100W防水静音电机，经久耐用；2、外壳为全不锈钢，易清洗，环保健康；3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢制作，进料口配有盖子，更加卫生；4、侧面安装两个不锈钢提手，便于移动抬离；5、采用优质进口刀片，刀口锋利，永不生锈，坚固耐用；6、双键开关设计，开关明确，便于操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 去皮机 | 1000\*600\*1065 | 1、整机不锈钢，挂砂均匀牢固优质；\n2、铜芯大功率电机；\n3、电压：380V，功率：1.5kw；\n4、工作效率：15KG 每次，生产效率：40-60 秒每次 | 2 | 台 |
| 6 | 切菜机 | 950\*500\*850 | 产量：130-600千克/小时，功率：1.5KW。用无极调速和离心式切片机构等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，调换不同的刀具可切成片、丝、丁、曲线、菱形等。长短厚薄可调节。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 1、整体采用 304 不锈钢；\n2、层板采用≥1.0mm 不锈钢板，三折边工艺处理；\n3、腿采用Ф48mm\*1.0mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢\n38mm\*25mm 厚度≥1.0mm 方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法；\n4、带四个可调节子弹脚。 | 2 | 台 |
| 二楼消毒间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 不锈钢高温消毒柜 | 1300\*620\*1860 | \n•保洁方式：高温热风循环；\n•储存空间：双门単室；\n•内仓容积：880L；\n•设备功率：220v/3.25kw；\n•热风循环高温消毒，内部消毒温度均匀；\n•采用温控器和超温熔断器双重保护； | 3 | 台 |
| 二楼备餐间 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 双层工作台 | 1500\*700\*800 | 板材采用SUS304≥1.0mm厚不锈钢贴塑磨砂板，下垫15mm防潮板、配不锈钢加强筋补固；层板：采用38mm\*25mm不锈钢方管。支架：竖立管采用Φ48mm不锈钢圆管，带脚杯，配可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 自动控温售饭台 | 1500\*700\*800 | 面板采用≥1.0mm厚优质304不锈钢板，配U形保温水槽。前板、侧板采用1.2mm厚优质不锈钢板；水槽配有下水、进水及加热管。前板上配有调温器、电源指示灯。脚为38mm\*38mm方管，横管为38mm\*25mm方管，下配可调不锈钢子弹脚；配五格1/1份数盘带盖，份数盘尺寸：500mm\*300mm\*10mm； | 4 | 台 |
| 3 | 收餐车 | 900\*500\*780 | •优质一级不锈钢制作；\n•层板SUS304 ≥1.0mm；\n•加强筋sus304≥1.0mm；\n•车架φ25mm\*1.0mm不锈钢圆管；\n•配4寸静音脚轮。 | 4 | 台 |
| 餐厅桌椅 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 餐桌 | 八人餐椅 | 台面尺寸2000mm\*600mm，占地尺寸2000mm\*1350mm\*750mm 1.桌面为≥0.4mm优质不锈钢且下衬粘板， 长边为圆弧形，宽边为直边 2.桌架部分采用（1.2mm厚）50mm的镀锌方钢焊接而成，桌面固定架采用25mm\*40mm(厚1.0mm)的矩形钢管（1500mm\*350mm）焊制与桌架焊接 3.凳面为ABS工程塑料，颜色为天蓝色，直径300mm，托板为160mm\*160mm方形钢板冲压成型 4.地面为了方便清理，凳子做为折叠的 5.连接撑为50mm方管（厚1.2mm）镀锌管焊制 6.脚垫为ABS工程塑料注塑成型的黑色内套 | 90 | 套 |
| 一楼排烟报价 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 不锈钢烟罩 | NaN | 采用无磁201不锈钢板;材质≥1.0mm厚，烟罩周边作折边加强筋，内置油槽下挂接油盒 | 28 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢隔油网 | NaN | 采用不锈钢圆管，管壁厚度≥0.5mm厚,整体焊接制作 | 17 | 米 |
| 3 | 不锈钢管道 | NaN | 采用无磁201不锈钢板;材质≥0.9mm厚，全焊接制作。 | 180 | ㎡ |
| 4 | 双层静音风柜 | NaN | 11KW/30000-38000风量 | 2 | 台 |
| 5 | 净化器 | NaN | 35000-40000风量 | 2 | 台 |
| 6 | 净化器支架 | NaN | 采用国标槽钢，外涂防锈漆。 | 2 | 台 |
| 7 | 风柜支架及减震 | NaN | 采用国标槽钢，外涂防锈漆。 | 2 | 台 |
| 8 | 变频器 | NaN | 风柜保护器 | 2 | 套 |
| 9 | 安装附件 | NaN | 含吊杆 上墙角吗 吊车 电缆 烟罩灯 自攻丝 玻璃胶 软连接等 | 1 | 套 |
| 二楼排烟报价 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 不锈钢烟罩 | NaN | 采用无磁201不锈钢板;材质≥1.0mm厚，烟罩周边作折边加强筋，内置油槽下挂接油盒 | 25 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢隔油网 | NaN | 采用不锈钢圆管，管壁厚度≥0.5mm厚,整体焊接制作 | 14.5 | 米 |
| 3 | 不锈钢管道 | NaN | 采用无磁201不锈钢板;材质≥0.9mm厚，全焊接制作。 | 155 | ㎡ |
| 4 | 双层静音风柜 | NaN | 11KW/30000-38000风量 | 2 | 台 |
| 5 | 净化器 | NaN | 35000-40000风量 | 2 | 台 |
| 6 | 净化器支架 | NaN | 采用国标槽钢，外涂防锈漆。 | 2 | 台 |
| 7 | 风柜支架及减震 | NaN | 采用国标槽钢，外涂防锈漆。 | 2 | 台 |
| 8 | 变频器 | NaN | 风柜保护器 | 2 | 套 |
| 9 | 安装附件 | NaN | 含吊杆 上墙角吗 吊车 电缆 烟罩灯 自攻丝 玻璃胶 软连接等 | 1 | 套 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | 其中：1米大锅灶，双门蒸车，八人餐椅，送餐车，四层货架需要带样品。 | NaN | NaN | NaN | NaN |

## 饮水设备
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 节能净化一体饮水机 | 1.内胆容积(L)：≧35L；\n2.功率：380V50HZ 6KW；\n3.出水咀：一开五温；\n4.供水量：开水≥60L/h，温开水≥350L/h；\n5.外形尺寸：1850\*475\*1290；\n6.适用人数：≧200人；\n7.\*材质：箱体全不锈钢材质，门板不锈钢黑钛板，厚度≥0.5mm；水槽材质为304不锈钢板，厚度≥0.7mm；提供中国质量认证中心2018年以来出具的水槽符合的检测报告；内胆材质为304不锈钢板，厚度≥0.7mm，提供饮水设备同品牌内胆涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；\n8.\*节能技术：采用热交换节能技术，回收开水热能，内管为不锈钢波纹管、外管为304不锈钢硬管高效节能，高效保温，提供饮水设备同品牌热交换器涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；\n9.\*过滤配置：PP棉+压缩活性炭+PP棉+800G反渗透膜+后置活性炭+11G压力桶，须使用双膜双泵技术保障供水；提供饮水设备同品牌压缩活性炭、RO膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；\n10.出水水质：符合生活饮用水卫生标准的要求，提供2019年以来疾病预防控制中心出具的符合《饮用净水水质标准》的水质检测报告；\n11.\*水电分离：产品的控制电箱设为外置嵌入安装方式，箱体与箱盖为ABS模具注塑成型，电控部份防水，维护拆卸简单方便，提供安装电箱机器整体及细部清晰照片加以证实；\n12.\*安全配置：防漏电、防干烧、防超温、防开盖投毒、防蒸气烫伤等全面防护；箱体转角处采用人性化圆弧设计，防止不小心撞伤，安全可靠；产品电路控制系统、水胆具有阻抗防爆保护功能，提供权威机构出具的技术证明文件；采用水电联动内胆零压力技术，水胆带有泄压阀保护功能，提供权威机构出具泄压技术证明文件；内胆在加热过程中不承受自来水压力，超压时能使内胆泄压为常压，有效保障内胆工作安全和使用寿命，提供权威机构出具的零压技术证明文件；\n13.排水系统：排水漏斗下水口连接带钢丝的耐高温软管，螺纹接头锁接，排水管采用PP-R管防止烫伤变形，确保排水系统不漏水；\n14.\*智能技术：采用微电脑智能控制系统，液晶显示，可显示时间、水温、进水状态、可饮用状态等功能，带有时间调控功能，方便定时开机或关机；温开水出水水温可调，水不开无水出，避免饮用生水，全自动运行，全年无人值守；具备故障自动诊断功能，能够及时检测故障并及时报警显示相应故障代码，方便检修；进水电磁阀采用24V低压电磁阀控制；提供饮水设备制造商微电脑智能控制板系统软件著作权证书；.\n15.\*出水龙头：葫芦式水咀，材质为304不锈钢精铸而成，触控按键式出水，即开即停，提供权威机构出具的技术证明文件；\n16.款式：全封闭柜式设计，水煮开后不受第二次污染，防止人为破坏； | 14.0 |
| NaN | NaN | 注：饮用水需带样品机 | NaN |