**方城县绿化车辆及设备仪器采购项目澄清**

**一、招标人：**方城县住房和城乡建设局

**二、代理公司：**北京建智达建筑咨询有限公司

**三、招标编号：ZC-G-20170310-030**

**四、澄清内容：第五章第三项第二条高空作业车的技术参数变更为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*整备质量 | kg | ≥5065 |
| \*总质量 | kg | ≥5390 |
| 排放标准 |  | 满足（国五） |
| 底盘 | kw | EQ1070DJ3BDF |
| \*整车尺寸 | mm | ≥7400\*1980\*3000 |
| \*发动机功率 | km | ≥85 |
| \*作业高度 | M | ≥14 |
| 轴距 | MM | 3308 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 控制方式 |  | 自动【驾驶室内】 |
| 驾驶室配置 |  | 配备空调 |
| 车辆后部具有警示装置， |
| 车辆信息在工信部进行公告，满足国V排放，可以上牌。 |

**绿化喷洒车技术参数变更为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*整备质量 | kg | ≥3610 |
| \*额定载质量 | kg | ≥3800 |
| 排放标准 |  | 满足（国五） |
| \*底盘 | kw | EQ1070 |
| \*整车长度 | mm | ≥6500 |
| \*发动机功率 | km | ≥75 |
| 公告容积 | M3 | ≥3.8 |
| 轴距 | MM | 3308 |
| 车载式喷雾机 | 台 | HC-40 |
| 配套发电机组 | KW | 汽油/柴油 6.5KW |
| 雾炮控制方式 |  | 手动/遥控（手持6按键） |
| 有效射程（静风状态） | 米 | 25-30米 |
| 控制方式 |  | 自动【驾驶室内】手动【罐体尾部】 |
| 驾驶室配置 |  | 配备空调 |
| 车辆后部具有警示装置，配备倒车安全提示功能。 |

**洒水车技术参数变更为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*整备质量 | kg | ≥5800 |
| \*额定质量 | kg | ≥9030 |
| 排放标准 |  | 满足（国五） |
| 底盘 | kw | 东风 |
| \*整车长度 | mm | ≥6900 |
| \*发动机功率 | km | ≥125 |
| \*公告容积 | M3 | ≥9.4 |
| 轴距 | MM | 4700 |
| 驾驶室配置 |  | 配备空调 |
| 车辆后部具有警示装置， |
| 车辆信息在工信部进行公告，满足国V排放，可以上牌。 |

**五、原招标文件其它内容不变。**

**六、发布公告的媒介：**

本招标公告同时在 《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》《方城县公共资源交易中心网》上发布。

**七、本次招标联系事项：**

招 标 人：方城县住房和城乡建设局

联 系 人：谢先生

联系电话：0377-65079116

代理机构：北京建智达建筑咨询有限公司

地  址：南阳滨河中路二技校三楼

联 系 人：王女士

联系电话：13323851911

 2017年3月17日